附件1

拟采购设备项目清单

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 采购项目名称 | 采购需求 |
| 1 | 数字减影血管造影系统 | 交钥匙工程，含配套装置、第三方附件、防护装饰装修工程、预评、控评、环评等；  须具有以下功能或等效功能：  1.悬吊式或落地式，配导管床  2.平板探测器尺寸要求≥38cm x 30cm  3.焦点个数≥2个  4.提供原厂独立三维后处理工作站  5.智能路径图功能  6.低剂量高清成像技术  7.呼吸伪影抑制功能  8.下肢血管造影跟踪造影功能  9.平板探测器及球管具有防碰撞保护功能  10.支架精显功能  11.CT图像与DSA图像融合功能。 |
| 2 | 电子计算机断层扫描系统(仅限国产产品) | 交钥匙工程，含配套装置、第三方附件、防护装饰装修工程、预评、控评、环评等；  须具有以下功能或等效功能：  1.如提供传统单源单套探测器系统，探测器排数层数≥256排512层;如提供单源双层光谱解析探测器系统，则每套探测器排数≥128排;如提供双源双套探测器系统则每套探测器排数≥96排  2.探测器：如提供传统单套探测器，Z轴覆盖范围≥16cm；如提供传统双套探测器系统，则每套探测器 Z轴覆盖范围≥5.76cm；如提供全新立体双层光谱探测器，Z轴覆盖范围≥8cm  3.机架转速：≥0.28s/r  3.能满足胸痛三联征一站式检查（一次打药完成冠状动脉、肺动脉、主动脉CTA成像）  4.能提供冠状动脉、主动脉、主动脉瓣人工智能分析评价软件，能对心房、心室及其功能进行评价  5、能满足颅脑CTP+头颈血管CTA一站式检查。  6、能提供CTP和全身血管CTA自动后处理及分析软件 |